ENTRADA: HERRAMIENTAS, LLANTA, GUANTES, GATA.

PROCESO: SACAR LOS TORNILLOS DE LA RUEDA MALA, LEVANTAR CON LA GATA EL AUTO, COLOCAR LA RUEDA Y LOS TORINILLOS Y AFIRMARLA.

RESULTADO: RUEDA EN BUEN ESTADO Y LISTA PARA FUNCIONAR.